# Przykłady zastosowań (zob. rys. A-F)

Ilustracje możliwych sposobów zastosowania elektronarzędzia można znaleźć na stronach graficznych.

Odległość pomiędzy dyszą a obrabianym elementem zależy od rodzaju obrabianego materiału (metal, tworzywo sztuczne i in.) oraz rodzaju obróbki.

Optymalną dla danego zastosowania tempera‌turę można dobrać jedynie w drodze prób praktycz‌nych.

Zawsze należy przeprowadzić najpierw test w celu właściwego doboru siły nadmuchu i temperatury. Należy rozpocząć pracę, zachowując większy odstęp i włączając niższy stopień mocy. Następnie, w zależności od potrzeb, można dopasować odległość i stopień mocy. Należy ew. utrzymać dyszę w ruchu, aby uniknąć zbyt silnego nagrzania materiału w jednym miejscu.

W razie braku pewności co do właściwości obrabianego materiału lub skutków działania gorącego powietrza na materiał, należy przetestować działanie na niewidocznym fragmencie materiału.

W przypadku wszystkich przedstawionych przykładów zastosowania elektronarzędzia (z wyjątkiem „Usuwanie pozostałości lakieru w pobliżu powierzchni szklanych” można pracować bez osprzętu. Stosowanie proponowanego osprzętu ułatwia jednak pracę i znacząco poprawia jakość efektu końcowego.

Do tej opalarki można używać jako osprzętu wszystkich dysz dostępnych w Bosch.

- Zachować ostrożność podczas wymiany dysz! Nie wolno dotykać gorącej dyszy. Schłodzić opalarkę i nosić rękawice ochronne podczas wymiany dysz. Istnieje ryzyko oparzenia się o gorącą dyszę.

##

Do usuwania naklejek lub etykiet nie jest wymagane użycie dyszy. Naklejki lub etykiety należy ostrożnie usunąć za pomocą szpachelki (zob. rys. A).

Założyć dyszę płaską (10). Przez krótki czas zmiękczać pozostałości lakieru gorącym powietrzem i usunąć je za pomocą czystej szpachelki (zob. rys. D). Dłuższe oddziaływanie gorącego powietrza może spalić pozostałości lakieru i utrudnić jego usunięcie.

Wiele klejów mięknie na skutek działania ciepła. Miękki klej umożliwia demontaż połączeń klejonych lub usunięcie nadmiar kleju.

##

Założyć dyszę reflektorową (7). Wybrać średnicę węża termokurczliwego (8) pasującą do danego elementu. Równomiernie ogrzewać wąż termokurczliwy do chwili, aż będzie ściśle przylegał do elementu.

##

Założyć dyszę redukcyjną (9). Wybrać najwyższy stopień mocy. Rozpalić najpierw niewielką ilość węgla, a następnie dodać go więcej.

##

- Należy obowiązkowo używać dyszy ochronnej do szkła (11). Istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia szyby.

Na powierzchniach profilowanych pozostałości lakieru można podważyć za pomocą odpowiedniej szpachelki lub zetrzeć miękką szczotką drucianą.

##

- Przed rozpoczęciem ogrzewania sprawdzić, czy rozmrażana rura jest rzeczywiście metalową rurą wodociągową. Rury metalowe jest często trudno z zewnątrz odróżnić od przewodów gazowych. W żadnym wypadku nie wolno ogrzewać przewodów gazowych.

Założyć dyszę kątową (12). Zamarznięte miejsca najlepiej jest ogrzewać w kierunku od odpływu do dopływu.