# Technické údaje

Teplovzdušná pištoľ | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Menovité napätie | V | 18
Množstvo vzduchu štandardného stupňaA)B) | l/min | 100
Množstvo vzduchu Boost stupeňA)B) | l/min | 120
Pracovná teplota Štandardný stupeňB) | °C | 350
Pracovná teplota Boost stupeňB) | °C | 450
Teplota na výstupe dýzyB) | °C | 500
Presnosť merania teploty | °C | ±75
HmotnosťC) | kg | 0,5
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | mm | 172 × 71 × 207
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | −20 … +50
Kompatibilné akumulátory |  | PBA 18V…W–.
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Odporúčané nabíjačkyE) |  | AL 18...

A)

  Množstvo vzduchu sa zvyšuje zvýšením teploty z 350 °C na 450 °C. Ventilátor sa pri obidvoch výkonových stupňoch otáča rovnako rýchlo.

B)

  Pri teplote okolitého prostredia 20 °C a použití akumulátora ≥ 4 Ah

C)

  Hmotnosť bez akumulátora

D)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

E)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV