# Uporaba

- Pred zamenjavo delov pribora fena za vroč zrak ali odlaganjem odstranite akumulatorsko baterijo. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon fena za vroč zrak.

##

Kovinske površine so s premazom tovarniško zaščitene pred korozijo. Med prvo uporabo ta zaščitna plast izpari.

S postopkom izdelave lahko pride do obarvanj na šobi (1) fena za vroč zrak. Pri tem ne gre za poškodbe in to ne vpliva na delovanje fena za vroč za zrak.

##

Za izklop potisnite stikalo za vklop/izklop (5) navzgor. Fen za vroč zrak se zažene v energijsko varčni običajni stopnji (350 °C), ki je primerna za večino kratkotrajnih nalog.

##

S kratkim pritiskom tipke „Boost“ (4) aktivirate visokotemperaturno stopnjo (450 °C), ki povzroči veliko porabo energije. S ponovnim pritiskom tipke „Boost“ (4) znova aktivirate običajno stopnjo.

Če se fen za vroč zrak izklopi, ko je aktivirana visokotemperaturna stopnja, ob ponovnem zagonu samodejno znova deluje z običajno stopnjo.

##

Za izklop potisnite stikalo za vklop/izklop (5) navzgor.

Nastavite fen za vroč zrak na akumulatorsko baterijo (3), da se ohladi.

Prepričajte se, da šoba (1) in prezračevalne reže fena za vroč zrak niso pokrite.

##

Če pri vklopljenem fenu za vroč zrak med delovanjem odstranite in znova vstavite akumulatorsko baterijo (3), se aktivira zaščita pred ponovnim zagonom. Fen za vroč zrak se ne zažene.

Fen za vroč zrak izklopite s stikalom za vklop/izklop (5) in ga nato vklopite kot običajno.

##

Če se akumulatorska baterija (3) med delovanjem preveč segreje, se moč zniža.

Če fen za vroč zrak še naprej uporabljate in temperatura v akumulatorski bateriji narašča, se fen za vroč zrak samodejno ugasne.