# Tekniset tiedot

Kuumailmapuhallin | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nimellisjännite | V | 18
Vakiotehoportaan ilmamääräA)B) | l/min | 100
Boost-tehoportaan ilmamääräA)B) | l/min | 120
Vakiotehoportaan toimintalämpötilaB) | °C | 350
Boost-tehoportaan toimintalämpötilaB) | °C | 450
Lämpötila suuttimen ulostulossaB) | °C | 500
Lämpötilan mittaustarkkuus | °C | ±75
PainoC) | kg | 0,5
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | mm | 172 × 71 × 207
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | −20…+50
Yhteensopivat akut |  | PBA 18V…W–.
Suositellut akut |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Suositellut latauslaitteetE) |  | AL 18...

A)

  Ilmamäärä kasvaa, kun lämpötila nousee 350 asteesta 450 asteeseen. Tuuletin pyörii molemmilla tehoportailla samalla nopeudella.

B)

  Kun ympäristön lämpötila 20 °C ja käytettävä akku ≥ 4 Ah

C)

  Paino ilman akkua

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

E)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV