# Technische gegevens

Heteluchtpistool | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominale spanning | V | 18
Luchtvolume standaard-standA)B) | l/min | 100
Luchtvolume Boost-standA)B) | l/min | 120
Werktemperatuur standaard-standB) | °C | 350
Werktemperatuur Boost-standB) | °C | 450
Temperatuur in mondstukuitgangB) | °C | 500
Temperatuur-meetnauwkeurigheid | °C | ±75
GewichtC) | kg | 0,5
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 172 × 71 × 207
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 … +50
Compatibele accu's |  | PBA 18V…W–.
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Aanbevolen opladersE) |  | AL 18...

A)

  Het luchtvolume stijgt door de verhoging van de temperatuur van 350 °C naar 450 °C. De ventilator draait bij beide vermogensstanden even snel.

B)

  bij een omgevingstemperatuur van 20 °C en gebruik van een accu ≥ 4 Ah

C)

  Gewicht zonder accu

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

E)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV