# Puesta en marcha

- Retire el acumulador antes de cambiar accesorios o guardar el soplador de aire caliente. Esta medida preventiva evita el riesgo de conexión accidental del soplador de aire caliente.

##

Las superficies metálicas están protegidas contra la corrosión con un revestimiento de fábrica. Esta capa protectora se evapora en la primera puesta en servicio.

Debido al proceso de fabricación, el soplador de aire caliente puede presentar decoloraciones en la boquilla (1). En este caso no se trata de daños, la función del soplador de aire caliente no se ve afectada.

##

Para conectar desplace el interruptor de conexión/desconexión (5) hacia arriba. El soplador de aire caliente arranca en el nivel estándar de eficiencia energética (350 °C), adecuado para la mayoría de las aplicaciones de corta duración.

##

Presionando brevemente la tecla boost (4) se activa el nivel de alta temperatura (450 °C) de elevado consumo energético. Presionando de nuevo la tecla boost (4) se vuelve al nivel estándar.

Si el soplador de aire caliente se desconecta con el nivel de temperatura alto activado, se reinicia automáticamente en el nivel estándar.

##

Para la desconexión desplace hacia abajo el interruptor de conexión/desconexión (5).

Coloque el soplador de aire caliente sobre el acumulador (3), para dejar que se enfríe.

Asegúrese de que la boquilla (1) y las ranuras de ventilación del soplador de aire caliente no estén obstruidas.

##

Si se retira el acumulador (3) durante el funcionamiento y se vuelve a colocar con el soplador de aire caliente aún conectado, se activa la protección contra rearranque. El soplador de aire caliente no arranca.

Desconecte el soplador de aire caliente con el interruptor de conexión/desconexión (5) y, a continuación, conéctelo como de costumbre.

##

Si el acumulador (3) se calienta demasiado durante el funcionamiento, se reduce la potencia.

Si el soplador de aire caliente se sigue utilizando y la temperatura de la batería sigue aumentando, el soplador de aire caliente se autodesconecta.