# Указания по применению

Указание: не приближайте сопло (1) слишком близко к обрабатываемой детали. Возникающий напор горячего воздуха может привести к перегреву технического фена.

## Аккумулятор/расход энергии

Выработка горячего воздуха связана с высоким расходом энергии. Чем выше температура (режим Boost), тем выше расход энергии и тем быстрее разряжается аккумулятор. Большинство применений не требуют режима Boost.

Примеры применений (кратковременные) | Стандартный режим | Режим Boost
--- | --- | ---
Термоусадка кабеля | x | –
Удаление этикеток/наклеек | x | –
Удаление остатков краски | x | x
Розжиг угля в гриле | – | x

Технический фен подходит для кратковременных применений. Для длительных применений (например, снятия лакового покрытия с больших площадей) он не подходит из-за высокого расхода энергии.
Указание: для длительного использования требуется несколько аккумуляторов с минимальной емкостью 4 А ч.
Полная мощность, т. е. максимальная температура и высокий расход воздуха достигаются только при емкости аккумулятора выше 4 А ч.