# Technische Daten

Heißluftgebläse | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nennspannung | V | 18
Luftmenge StandardstufeA)B) | l/min | 100
Luftmenge Boost-StufeA)B) | l/min | 120
Arbeitstemperatur StandardstufeB) | °C | 350
Arbeitstemperatur Boost-StufeB) | °C | 450
Temperatur im DüsenausgangB) | °C | 500
Temperatur-Messgenauigkeit | °C | ±75
GewichtC) | kg | 0,5
Maße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 172 × 71 × 207
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
kompatible Akkus |  | PBA 18V…W–.
empfohlene Akkus |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
empfohlene LadegeräteE) |  | AL 18...

A)

  Die Luftmenge erhöht sich durch die Zunahme der Temperatur von 350 °C auf 450 °C. Der Lüfter dreht sich bei beiden Leistungsstufen gleich schnell.

B)

  bei 20 °C Umgebungstemperatur und Verwendung eines Akkus ≥ 4 Ah

C)

  Gewicht ohne Akku

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

E)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV