# Datos técnicos

Soplador de aire caliente | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Tensión nominal | V | 18
Caudal de aire escalón estándarA)B) | l/min | 100
Caudal de aire escalón boostA)B) | l/min | 120
Temperatura de trabajo escalón estándarB) | °C | 350
Temperatura de trabajo escalón boostB) | °C | 450
Temperatura en la salida de la boquillaB) | °C | 500
Exactitud de medición de temperatura | °C | ±75
PesoC) | kg | 0,5
Medidas (largo × ancho × alto) | mm | 172 × 71 × 207
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y el almacenamiento | °C | –20 … +50
Acumuladores compatibles |  | PBA 18V…W–.
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Cargadores recomendadosE) |  | AL 18...

A)

  El caudal de aire aumenta por el aumento de la temperatura de 350 °C a 450 °C. El ventilador gira a la misma velocidad en ambos niveles de potencia.

B)

  a 20 °C de temperatura ambiente y utilización de un acumulador de ≥ 4 Ah

C)

  Peso sin acumulador

D)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV