# Brukseksempler (se bilde A-F)

Du finner bilder av brukseksemplene på illustrasjonssidene.

Avstanden fra dysen til emnet avhenger av materialet som skal bearbeides (metall, plast osv.) og den planlagte bearbeidingsmåten.

Optimal temperatur for de forskjellige oppgavene kan bestemmes ved praktiske forsøk.

Du må alltid utføre en test først for å sjekke at luftmengden og temperaturen er egnet. Begynn med stor avstand og lavt effekttrinn. Tilpass deretter avstanden og effekttrinnet etter behov. Fortsett eventuelt å bevege munnstykket, slik at du unngår sterk oppvarming på ett sted.

Hvis du ikke er sikker på hva slags materiale du bearbeider eller hvilken virkning varmluften har på materialet, tester du virkningen på et sted som ikke er synlig.

Alle arbeidene i brukseksemplene med unntak av «Fjerne lakkrester ved glassflater» kan utføres uten tilbehør. Bruk av de foreslåtte tilbehørsdelene forenkler imidlertid arbeidet og øker kvaliteten på resultatet betraktelig.

Til denne varmluftpistolen kan du bruke alle munnstykkene som er tilgjengelige som tilbehør hos Bosch.

- Forsiktig ved dyseskift! Ikke berør den varme dysen. La varmluftpistolen avkjøles, og bruk vernehansker når du skifter dyse. Du kan brenne deg på den varme dysen.

##

Du trenger ikke munnstykke når du skal fjerne lim og etiketter. Fjern lim og etiketter forsiktig med en spatel (se bilde A).

Sett på det brede munnstykket (10). Bruk varmluft på lakkrestene en kort stund for å mykgjøre dem, og løft dem av med en ren spatel (se bilde D). Langvarig oppvarming forbrenner lakkrestene og gjør dem vanskeligere å fjerne.

Mange klebemidler blir myke av varme. Når limet er varmet opp, kan du løsne forbindelser eller fjerne overflødig lim.

##

Sett på reflektormunnstykket (7). Bruk en krympeslange (8) med en diameter som passer til emnet. Varm opp krympeslangen jevnt til den ligger tett inntil emnet.

##

Sett på reduksjonsmunnstykket (9). Velg det høyeste effekttrinnet. Tenn først opp litt grillkull, og legg på mer etter hvert.

##

- Det er svært viktig å bruke glassbeskyttelsesmunnstykket (11). Ellers er det fare for at glass knuses.

På profilerte flater kan du løfte opp lakkrestene med en passende spatel og børste bort med en myk stålbørste.

##

- Før oppvarming må du kontrollere at metallrøret faktisk er et vannrør. Det er ofte vanskelig å skille mellom vann- og gassrør av metall fra utsiden. Gassrør må ikke i noe tilfelle varmes opp.

Sett på vinkelmunnstykket (12). Varm fryste steder fortrinnsvis opp fra avløpet og i retning innløpet.