# Töönäited (vaata jooniseid A-F)

Töönäidete kujutusi leiate jooniselehekülgedelt.

Otsaku kaugus töödeldavast detailist oleneb töödeldavast materjalist (metall, plast jmt) ning kavandatud töötlemisviisist.

Rakendusele vastava optimaalse temperatuuri saab välja selgitada praktilise katse käigus.

Tehke alati kõigepealt õhuhulga ja temperatuuri test. Alustage suurema vahekauguse ja madala võimsusastmega. Muutke seejärel vahekaugust ja võimsusastet vajaduse järgi. Vajaduse korral liigutage otsakut, et ühte kohta mitte üle kuumutada.

Kui te ei ole kindel, millist materjali te töötlete või milline on kuuma õhu toime materjalile, testige toimet mittenähtavas kohas.

Kõigi töönäidete korral, välja arvatud „Värvijäänuste eemaldamine klaaspindade juurest“, saab töötada ilma lisavarustuseta. Kuid soovitatud lisavarustuse kasutamine lihtsustab tööd ja parandab oluliselt tulemuse kvaliteeti.

Selle kuumaõhupuhuriga saate kasutada kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud otsakuid, mis on Bosch lisavarustusena saadaval.

- Olge otsaku vahetamisel ettevaatlik! Ärge puudutage kuuma otsakut. Laske kuumaõhupuhuril jahtuda ja kandke otsaku vahetamisel kaitsekindaid. Kuumast otsakuga võite end kõrvetada.

##

Kleebiste ja etikettide eemaldamiseks ei ole otsakut vaja. Eemaldage kleebised ja etiketid ettevaatlikult pahtellabidaga (vt jn A).

Paigaldage lameotsak (10). Pehmendage värvijäänuseid lühidalt kuuma õhuga ja eemaldage need puhta pahtellabidaga (vt jn D). Kuumuse kauaaegne toime põletab värvijäänuseid ja raskendab nende eemaldamist.

Paljud liimid pehmenevad soojuse mõjul. Soojendatud liimi korral saate ühendused lahutada või liigse liimi eemaldada.

##

Paigaldage reflektordüüs (7). Valige detailile sobiva läbimõõduga (8) kahanev voolik. Soojendage kahanevat voolikut ühtlaselt, kuni see tihedalt detailile liibub.

##

Paigaldage ahendusotsak (9). Valige kõrgeim võimsusaste. Süüdake esmalt natuke grillsüsi ja lisage siis sütt juurde.

##

- Kasutage tingimata klaasikaitsedüüsi (11). On klaasi purunemise oht.

Profileeritud pindadelt saate värvijäänused sobiva pahtellabidaga eemaldada ja pehme traatharjaga maha harjata.

##

- Kontrollige enne soojendamist, et tegemist oleks kindlasti metalltoruga vee jaoks. Metalltoru ei ole sageli väliselt võimalik gaasitorust eristada. Gaasitorusid ei tohi mingil juhul soojendada.

Paigaldage nurkdüüs (12). Soojendage kinnikülmunud kohta eelistatult väljavoolust sissevoolu poole.