# Exemple de utilizare (consultaţi imaginile A-F)

La paginile grafice găsiţi ilustraţiile cu exemplele de utilizare.

Distanţa dintre duză şi piesa de prelucrat depinde de materialul de prelucrat (metal, material plastic etc.) şi modul de prelucrare preconizat.

Temperatura optimă pentru fiecare utilizare se determină prin probe practice.

Efectuează întotdeauna mai întâi o testare privind debitul de aer şi temperatura. Începeţi cu o distanţă mai mare şi o treaptă de putere inferioară. Adaptează distanţa şi treapta de putere după cum este necesar. Dacă este necesar, menţine duza în mişcare, pentru a evita încălzirea excesivă într-un singur loc.

Dacă nu sunteţi sigur ce material prelucraţi sau care este efectul aerului fierbinte asupra acestuia, testaţi efectul într-un loc mai puţin vizibil.

Poţi lucra fără accesorii în cazul tuturor exemplelor de utilizare cu excepţia exemplului de utilizare „Îndepărtarea resturilor de lac din zona suprafeţelor din sticlă”. Totuşi, utilizarea accesoriilor propuse facilitează lucrul şi creşte semnificativ calitatea rezultatului.

Pentru aceasta suflantă cu aer cald poţi utiliza toate duzele prezentate în aceste instrucţiuni de utilizare, care sunt disponibile ca accesorii la Bosch.

- Atenţie la înlocuirea duzelor! Nu atinge duza fierbinte. Lasă suflanta cu aer cald să se răcească şi poartă mănuşi de protecţie în timpul înlocuirii. Duza fierbinte poate produce arsuri.

##

Pentru îndepărtarea etichetelor adezive şi etichetelor simple nu ai nevoie de duză. Îndepărtează cu atenţie etichetele adezive şi etichetele simple cu ajutorul unui şpaclu (consultă imaginea A).

Fixează duza pentru suprafeţe (10). Înmoaie cu aer fierbinte, pentru scurt timp, resturile de lac şi îndepărtează-le cu ajutorul unui şpaclu curat (consultă imaginea D). Acţiunea îndelungată a căldurii duce la arderea resturilor de lac şi îngreunează îndepărtarea.

Mulţi adezivi se înmoaie sub influenţa căldurii. Când adezivul este încălzit, pot fi separate îmbinările sau poate fi îndepărtat excesul de adeziv.

##

Fixează duza reflectoare (7). Alege diametrul furtunului contractil (8) astfel încât să se potrivească cu piesa de prelucrat. Încălzeşte uniform furtunul contractil, până când se fixează pe piesa de prelucrat.

##

Fixează duza de reducţie (9). Selectează cea mai înaltă treaptă de putere. Aprinde mai întâi câţiva cărbuni, iar apoi adaugă mai mulţi.

##

- Utilizează în mod obligatoriu duza de protecţie a sticlei (11). Există pericolul de spargere a sticlei.

Poţi îndepărta resturile de lac de pe suprafeţele profilate cu un şpaclu adecvat, iar apoi le curăţa cu o perie de sârmă.

##

- Înainte de încălzire, verifică dacă este, într-adevăr, vorba despre o conductă metalică de apă. Adesea, aspectul exterior al conductelor metalice nu poate fi deosebit de conductele de gaz. În niciun caz nu este permisă încălzirea conductelor de gaze.

Fixează duza unghiulară (12). Încălzeşte zonele îngheţate, de preferinţă, dinspre evacuare spre admisie.