# Θέση σε λειτουργία

- Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού αλλάξετε εξαρτήματα ή εναποθέσετε το πιστόλι θερμού αέρα. Αυτά τα μέτρα προφύλαξης εμποδίζουν την αθέλητη εκκίνηση του πιστολιού θερμού αέρα.

##

Οι μεταλλικές εξωτερικές επιφάνειες από το εργοστάσιο είναι προστατευμένες από τη διάβρωση με μια επίστρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση εξατμίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Στο πιστόλι θερμού αέρα λόγω της διαδικασίας κατασκευής μπορεί να εμφανιστεί αλλαγή του χρώματος στο ακροφύσιο (1). Εδώ δεν πρόκειται για ζημιά, η λειτουργία του πιστολιού θερμού αέρα δεν επηρεάζεται.

##

Για την ενεργοποίηση σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (5) προς τα πάνω. Το πιστόλι θερμού αέρα ξεκινά στην ενεργειακά αποτελεσματικότερη στάνταρ βαθμίδα (350 °C), που είναι και καταλληλότερη για τις περισσότερες σύντομες εφαρμογές.

##

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο Boost (4), ενεργοποιείται η ενεργοβόρος βαθμίδα υψηλής θερμοκρασίας (450 °C) . Πατώντας ξανά το πλήκτρο Boost (4), επιστρέφει ξανά στη στάνταρ βαθμίδα.

Όταν το πιστόλι θερμού αέρα με ενεργοποιημένη τη βαθμίδα υψηλής θερμοκρασίας απενεργοποιηθεί, ξεκινά μετά αυτόματα ξανά στη στάνταρ βαθμίδα.

##

Για την απενεργοποίηση σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (5) προς τα κάτω.

Ακουμπήστε το πιστόλι θερμού αέρα πάνω στην μπαταρία (3), για να το αφήσετε να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε, ότι το ακροφύσιο (1) και οι σχισμές αερισμού του πιστολιού θερμού αέρα δεν είναι καλυμμένες.

##

Εάν η μπαταρία (3) στην τρέχουσα λειτουργία αφαιρεθεί και τοποθετηθεί ξανά με ενεργοποιημένο το πιστόλι θερμού αέρα, ενεργοποιείται η προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση. Το πιστόλι θερμού αέρα δεν ξεκινά.

Απενεργοποιήστε το πιστόλι θερμού αέρα στον διακόπτη On/Off (5) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά όπως συνήθως.

##

Εάν η μπαταρία (3) στην τρέχουσα λειτουργία θερμανθεί πολύ, μειώνεται η ισχύς.

Εάν το πιστόλι θερμού αέρα συνεχίσει να λειτουργεί και η θερμοκρασία στην μπαταρία συνεχίζει να αυξάνεται, το πιστόλι θερμού αέρα απενεργοποιείται από μόνο του.