# Початок роботи

- Перш ніж міняти приладдя або відкласти термоповітродувку, виймайте акумулятор. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску термоповітродувки.

##

При поставці з заводу металеві поверхні термоповітродувки захищені від корозії спеціальним покриттям. Цей захисний шар випаровується при першому використанні (пуску в експлуатацію) інструмента.

В ході використання можливі зміни кольору сопла (1) термоповітродувки. Це не є пошкодженням, на належну роботу термоповітродувки це жодним чином не впливає.

##

Щоб увімкнути, посуньте вимикач (5) вгору. Термоповітродувка запускається в енергоефективному стандартному ступені (350 °C), який підходить для більшості короткочасних застосувань.

##

Коротке натискання кнопки посилення (4) активує енергоємний ступінь високої температури (450 °C). Натисніть кнопку посилення (4) ще раз, щоб повернутися до стандартного ступеня.

Якщо термоповітродувка вимкнена, коли активовано високий ступінь температури, вона автоматично перезапускається на стандартному ступені.

##

Щоб вимкнути, посуньте вимикач (5) вниз.

Поставте термоповітродувку на акумулятор (3), щоб вона охолола.

Переконайтеся, що насадка (1) і вентиляційні отвори гарячого повітря не закриті.

##

Якщо батарею (3) вийняти під час роботи, а потім знову вставити при увімкненій термоповітродувці, спрацьовує захист від повторного запуску. Термоповітродувка не запускається.

Вимкніть термоповітродувку за допомогою вимикача (5), а потім увімкніть, як звичайно.

##

Якщо під час роботи акумуляторна батарея (3) сильно нагрівається, то потужність термоповітродувки знижується.

Якщо продовжити роботу з термоповітродувкою при зростаючій температурі всередині її акумулятора, то вона автоматично вимкнеться.