# Paruošimas naudoti

- Prieš pradėdami keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami karšto oro orapūtę, išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto karšto oro orapūtės įsijungimo.

##

Gamykloje metaliniai paviršiai yra padengiami apsaugine danga nuo korozijos. Pirmojo naudojimo metu šis apsauginis sluoksnis išgaruoja.

Dėl tam tikrų gamybos procesų gali būti karšto oro orapūtės antgalio (1) pakitimų. Tai nėra pažeidimai ir jie karšto oro orapūtės veikimui neigiamo poveikio nedaro.

##

Norėdami įjungti, pastumkite aukštyn įjungimo-išjungimo jungiklį (5). Karšto oro orapūtė pradeda veikti efektyvia standartine pakopa (350 °C), kuri yra skirta daugeliui trumpalaikio naudojimo atvejų.

##

Trumpai paspaudus „Boost“ mygtuką (4) suaktyvinama daug energijos naudojanti aukštos temperatūros pakopa (450 °C). Dar kartą paspaudus „Boost“ mygtuką (4), vėl perjungiama atgal į standartinę pakopą.

Jei karšto oro orapūtė išjungiama, esant suaktyvintai aukštos temperatūros pakopai, ji automatiškai vėl įsijungs standartine pakopa.

##

Norėdami išjungti, pastumkite įjungimo-išjungimo jungiklį (5) žemyn.

Karšto oro orapūtę pastatykite ant akumuliatoriaus (3), kad ji atvėstų.

Įsitikinkite, kad antgalis (1) ir karšto oro orapūtės ventiliacinės angos nėra uždengtos.

##

Jei akumuliatorius (3) veikimo metu nuimamas nuo karšto oro orapūtės ir vėl įstatomas, kai karšto oro orapūtė vis dar įjungta, suaktyvinama apsauga nuo pakartotinio įsijungimo. Karšto oro orapūtė neįsijungia.

Įjungimo-išjungimo jungikliu (5) išjunkite karšto oro orapūtę, o tada, kaip įprasta, vėl įjunkite.

##

Jei veikimo metu akumuliatorius (3) per daug įkaista, sumažinama galia.

Jei karšto oro orapūtė naudojama toliau ir temperatūra akumuliatoriuje toliau kyla, karšto oro orapūtė savaime išsijungia.