# Munkavégzési példák (lásd a A-F ábrát)

A munkavégzési példák ábrázolása az abárák oldalán található.

A fúvóka és a megmunkálásra kerülő munkadarab közötti távolságot a megmunkálásra kerül anyag (fém, műanyag stb.) tulajdonságainak és a kívánt megmunkálási eljárásnak megfelelően kell beállítani.

A mindenkori használathoz szükséges optimális hőmérsékletet gyakorlati próbával lehet meghatározni.

Először mindig hajtson végre egy tesztet a levegőmennyiség és a hőmérséklet beállítására. Kezdje a munkát egy nagyobb távolsággal és egy alacsony teljesítményfokozattal. Ezután állítsa be a szükségnek megfelelően a távolságot és a teljesítményfokozatot. Ha szükséges, tartsa mozgásban a fúvókát, hogy elkerülje a túlzott melegedést egy helyen.

Ha nem biztos benne, mi az az anyag, amit megmunkál, vagy ha nem tudja, milyen hatással lesz a forró levegő az anyagra, akkor egy eltakart helyen próbálja ki a hatást.

Valamennyi munkavégzési példa a „Festék eltávolítása üvegfelületről” kivételével tartozékok nélkül is végrehajtható. A javasolt tartozék alkatrészek alkalmazása azonban lényegesen leegyszerűsíti a munkát és lényegesen javítja az eredmény minőségét.

Ehhez a hőlégfúvóhoz az összes ebben a használati útmutatóban felsorolt fúvókát lehet használni, amely a Bosch cégnél tartozékként kapható.

- A fúvókacserénél óvatosan járjon el! Ne érjen hozzá a forró fúvókához. Várja meg, amíg a hőlégfúvó pisztoly lehűl és a fúvókacseréhez viseljen védőkesztyűt. A forró fúvóka égési sérüléseket okozhat.

##

A matricák és címkék eltávolításához nincs szükség fúvókára. A matricákat és a címkéket óvatosan, egy spatula segítségével távolítsa el (lásd A ábra).

Tegye fel a felületi fúvókát (10). Röviden puhítsa fel a festékmaradványt forró levegővel, és egy tiszta spatulával emelje le (lásd D ábra). A hosszú ideig tartó hőhatás megégeti a festékmaradványt, és megnehezíti az eltávolítást.

Sok ragasztó hő hatására megpuhul. Amikor a ragasztó felmelegszik, szétválaszthatja az illesztéseket vagy eltávolíthatja a felesleges ragasztót.

##

Tegye fel a reflektorfúvókát (7). Válassza ki a zsugorcső átmérőjét (8) a munkadarabnak megfelelően.Melegítse egyenletesen a zsugorcsövet, amíg az szorosan a munkadarabhoz nem simul.

##

Szerelje fel a szűkítőfúvókát (9). Válassza ki a legmagasabb teljesítményfokozatot. Először gyújtson meg néhány faszenet, majd adjon hozzá még többet.

##

- Mindenképpen használja az üvegvédő fúvókát (11). Fennáll az üvegtörés veszélye.

Profilozott felületeken a festékmaradványt egy erre alkalmas spatulával le lehet választani és egy puha drótkefével el lehet távolítani.

##

- A felmelegítés előtt ellenőrizze, hogy valóban fém vízvezetékről van-e szó. A fém vízvezetéket kívülről gyakran egyáltalán nem lehet a gázvezetékektől megkülönböztetni. A gázvezetékeket semmilyen esetben sem szabad felmelegíteni.

Tegye fel a hajlított fúvókát (12). A befagyott területeket lehetőleg a lefolyó felől a beömlő felé melegítse.