# Työesimerkkejä (katso kuvat A-F)

Kuvia esimerkkitöistä löydät piirrossivuilta.

Suuttimen ja työkappaleen keskinäinen etäisyys tulee valita työstettävän materiaalin (metalli, muovi, yms.) ja käyttötavan mukaan.

Kullekin käyttökohteelle sopivan lämpötilan voi määrittää kokeilemalla.

Tee aina ensin ilmamäärän ja lämpötilan testaus. Aloita suurella etäisyydellä ja matalalla tehotasolla. Säädä etäisyyttä ja tehotasoa tarpeen mukaan. Tarvittaessa liikuta suutinta jatkuvasti, jotta et kuumenna samaa paikkaa liian kauan.

Jos et ole varma, mitä materiaalia olet työstämässä tai miten kuumuus vaikuttaa kyseiseen materiaaliin, testaa työkalua ensin piilossa olevaan kohtaan.

Voit tehdä kaikkien työesimerkkien tehtävät ilman lisätarvikkeita, lukuun ottamatta ikkunoiden maalijäämien poistamista. Ehdotettujen tarvikkeiden käyttö kuitenkin helpottaa työtä ja parantaa merkittävästi työtuloksia.

Tässä kuumailmapuhaltimessa voit käyttää kaikkia tässä käyttöoppaassa esiteltyjä suuttimia, jotka kuuluvat Bosch-lisätarvikevalikoimaan.

- Noudata varovaisuutta suuttimien vaihdossa! Älä kosketa kuumaa suutinta. Anna kuumailmapuhaltimen jäähtyä ja käytä vaihdossa työkäsineitä. Kuuma suutin voi aiheuttaa palovammoja.

##

Tarrojen ja etikettien poistamiseen ei tarvita suutinta. Poista tarrat ja etiketit varovasti lastalla (katso kuva A).

Asenna litteä suutin (10). Pehmennä maalijäämiä hetken aikaa kuumalla ilmalla ja kaavi ne pois puhtaalla lastalla (katso kuva D). Pitkäaikainen kuumentaminen polttaa maalipinnan ja vaikeuttaa sen poistamista.

Monet liimat pehmenevät lämmön vaikutuksesta. Kun liima on lämmennyt, voit irrottaa liitokset tai poistaa ylimääräisen liiman.

##

Asenna heijastussuutin (7). Valitse kutisteletkun (8) halkaisija työkappaleen koon mukaan. Kuumenna kutisteletkua tasaisesti, kunnes se on tiiviisti työkappaletta vasten.

##

Asenna supistussuutin (9). Valitse suurin tehotaso. Sytytä ensin muutama hiilipala ja lisää niitä sitten grilliin.

##

- Käytä ehdottomasti lasisuojasuutinta (11). Lasin rikkoutumisvaara.

Profiilipintojen maalijäämät kannattaa irrottaa sopivalla lastalla ja poistaa pehmeällä teräsharjalla.

##

- Varmista ennen lämmitystä, että kyse on todellakin metallisesta vesijohtoputkesta. Metalliset vesijohtoputket ja kaasuputket ovat usein ulkonäöltään identtisiä. Kaasuputkia ei saa missään tapauksessa kuumentaa.

Asenna kulmasuutin (12). Lämmitä jäätyneitä kohtia mieluiten ulostulosta sisäänmenoa kohti.