# Punerea în funcţiune

- Scoate acumulatorul înainte de a înlocui accesoriile sau de a aşeza de-o parte suflanta cu aer cald. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a suflantei cu aer cald.

##

La ieşirea din fabrică, suprafeţele metalice sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de acoperire. Acest strat protector se evaporă la prima punere în funcţiune.

Datorită procesului de fabricaţie, suflanta cu aer cald poate prezenta decolorări pe duză (1). În acest caz nu este vorba de deteriorări, iar funcţionarea suflantei cu aer cald nu este afectată.

##

Pentru conectare, împinge în sus butonul de pornire/oprire (5). Suflanta cu aer cald porneşte pe treapta standard cu eficienţă energetică (350 °C), care este adecvată pentru majoritatea aplicaţiilor de scurtă durată.

##

Prin apăsarea scurtă a butonului Boost (4) este activată treapta de temperatură ridicată cu consum mare de energie (450 °C). Apăsând din nou butonul Boost (4), se comută înapoi pe treapta standard.

Dacă suflanta cu aer cald este deconectată atunci când treapta de temperatură ridicată este activată, aceasta reporneşte automat pe treapta standard.

##

Pentru deconectare, împinge în jos butonul de pornire/oprire (5).

Aşază suflanta cu aer cald pe acumulator (3) pentru a o lăsa să se răcească.

Asigură-te că duza (1) şi fantele de aerisire ale suflantei cu aer cald nu sunt acoperite.

##

Dacă, în timpul funcţionării, acumulatorul (3) este demontat şi este reintrodus în timp ce suflanta cu aer cald este în continuare conectată, se activează protecţia la repornire. Suflanta cu aer cald nu porneşte.

Opreşte suflanta cu aer cald cu ajutorul butonului de pornire/oprire (5), iar apoi opreşte-o ca de obicei.

##

Dacă acumulatorul (3) se încălzeşte prea tare în timpul funcţionării, puterea se reduce.

Dacă suflanta cu aer cald continuă să funcţioneze, iar temperatura din acumulator continuă să crească, suflanta cu aer cald se opreşte automat.