# بدء التشغيل

- قم بخلع المركم قبل تغيير أجزاء الملحقات أو وضع منفاخ الهواء الساخن جانبًا. يمنع هذا الإجراء الاحترازي بدء تشغيل منفاخ الهواء الساخن بشكل غير مقصود.

##

تم تزويد الأسطح المعدنية من قبل المصنع بطبقة طلاء لحمايتها من التآكل. حيث تتبخر تلك الطبقة عند التشغيل للمرة الأولى.

نتيجة لعملية التصنيع قد يكون لون الفوهة (1) الخاصة بمنفاخ الهواء الساخن متغير بعض الشيء. لكن هذا لا يشير إلى وجود أضرار أو عطل في وظيفة منفاخ الهواء الساخن.

##

لغرض التشغيل، حرِّك مفتاح التشغيل والإطفاء (5) إلى أعلى. يبدأ تشغيل منفاخ الهواء الساخن بالدرجة القياسية الموفرة لاستهلاك الطاقة (350 °م) والملائمة لمعظم الاستخدامات لفترة قصيرة.

##

يؤدي الضغط على زر التعزيز (4) إلى تفعيل درجة الحرارة المرتفعة المستهلكة للطاقة (450 °م). ويؤدي تكرار الضغط على زر التعزيز (4) إلى الرجوع إلى الدرجة القياسية.

إذا تم إيقاف منفاخ الهواء الساخن عند تفعيل درجة الحرارة المرتفعة، فإنه يُعاد تشغيل الدرجة القياسية تلقائيًا.

##

للإيقاف، حرِّك مفتاح التشغيل والإطفاء (5) إلى أسفل.

ضع منفاخ الهواء الساخن على المركم (3) حتى يبرد.

وتأكد أثناء ذلك من عدم تغطية المنفث (1) وشقوق تهوية منفاخ الهواء الساخن.

##

إذا تم خلع المركم (3) وإعادة تركيبه أثناء تشغيل منفاخ الهواء الساخن، يتم تفعيل واقية إعادة التشغيل. ولا يبدأ تشغيل منفاخ الهواء الساخن.

أطفئ منفاخ الهواء الساخن من مفتاح التشغيل والإطفاء (5)، ثم أعد تشغيله كالمعتاد.

##

إذا تعرض المركم (3) للسخونة المفرطة أثناء التشغيل يتم تقليل الدرجة.

في حالة الاستمرار في تشغيل منفاخ الهواء الساخن واستمرار تصاعد درجة حرارة المركم يتم فصل مروحة الهواء الساخن تلقائيًا.