# Ingebruikname

- Verwijder de accu, voordat u accessoires wisselt wisselt of het heteluchtpistool weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het heteluchtpistool.

##

Af fabriek zijn de metalen oppervlakken voorzien van een corrosiewerende laag. Deze beschermlaag verdampt bij de eerste ingebruikname.

Door het productieproces kan het heteluchtpistool verkleuringen bij het mondstuk (1) vertonen. Hierbij gaat het niet om beschadigingen, de werking van het heteluchtpistool wordt niet belemmerd.

##

Schuif voor het inschakelen de aan/uit-schakelaar (5) omhoog. Het heteluchtpistool start in de energiezuinige standaard-stand (350 °C), die geschikt is voor de meeste kortstondige toepassingen.

##

Door kort op de Boost-toets (4) te drukken wordt de energie-intensieve hogetemperatuur-stand (450 °C) geactiveerd. Door opnieuw op de Boost-toets (4) te drukken wordt er weer teruggeschakeld naar de standaard-stand.

Wanneer het heteluchtpistool bij geactiveerde hogetemperatuur-stand wordt uitgeschakeld, start het automatisch weer in de standaard-stand.

##

Voor het uitschakelen schuift u de aan/uit-schakelaar (5) omlaag.

Zet het heteluchtpistool op de accu (3) neer om het te laten afkoelen.

Zorg er daarbij voor dat het mondstuk (1) en de ventilatieopeningen van het heteluchtpistool niet afgedekt zijn.

##

Als de accu (3) tijdens gebruik verwijderd en bij nog steeds ingeschakeld heteluchtpistool weer geplaatst wordt, dan wordt de nulspanningsbeveiliging geactiveerd. Het heteluchtpistool start niet.

Schakel het heteluchtpistool met de aan/uit-schakelaar (5) uit en daarna zoals gebruikelijk weer in.

##

Als de accu (3) tijdens gebruik te heet wordt, dan wordt het vermogen gereduceerd.

Wanneer het heteluchtpistool verder wordt gebruikt en de temperatuur in de accu blijft stijgen, dan wordt het heteluchtpistool automatisch uitgeschakeld.