# Υποδείξεις εργασίας

Υπόδειξη: Μη φέρετε το ακροφύσιο (1) πολύ κοντά στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Η δημιουργούμενη συσσώρευση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του πιστολιού θερμού αέρα.

## Μπαταρία/κατανάλωση ενέργειας

Η παραγωγή θερμότητας συνεπάγεται υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία (βαθμίδα Boost), τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας και τόσο πιο γρήγορα αδειάζει η μπαταρία. Οι περισσότερες εφαρμογές δεν απαιτούν την βαθμίδα Boost.

Παραδείγματα εφαρμογής (Σύντομες εφαρμογές) | Στάνταρ βαθμίδα | Βαθμίδα Boost
--- | --- | ---
Συρρίκνωση καλωδίων | x | –
Απομάκρυνση ετικετών/αυτοκόλλητων | x | –
Απομάκρυνση υπολειμμάτων μπογιάς | x | x
Ανάφλεξη κάρβουνων γκριλ | – | x

Το πιστόλι θερμού αέρα είναι κατάλληλο για σύντομες εφαρμογές. Λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας δεν είναι κατάλληλο για χρήση μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. αφαίρεση βερνικιού από μεγάλες επιφάνειες).
Υπόδειξη: Για χρονικά μεγαλύτερες εφαρμογές είναι απαραίτητες περισσότερες μπαταρίες, για τις οποίες συνίσταται μια ελάχιστη χωρητικότητα 4 Ah ή μεγαλύτερη.
Η πλήρης ισχύς, δηλ. μέγιστη θερμοκρασία και μεγάλο ρεύμα αέρα, επιτυγχάνεται μόνο με μπαταρίες με μια ελάχιστη χωρητικότητα 4 Ah ή μεγαλύτερη.