# Ekspluatācijas sākšana

- Pirms piederumu maiņas vai karstā gaisa pūtēja novietošanas glabāšanā izņemiet akumulatoru. Šis drošības pasākums ļaus novērst elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.

##

Rūpnīcā metāla virsmas ir pārklātas ar korozijas aizsargkārtu. Šī aizsargkārta iztvaiko pirmajā palaišanas reizē.

Ražošanas procesā karstā gaisa pūtējs var sprauslas (1) krāsu izmaiņas. Tie nav bojājumi un neietekmē karstā gaisa pūtēja darbību.

##

Lai ieslēgtu, pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5) augšup. Karstā gaisa pūtējs sāk darboties energoefektīvā standarta režīmā (350 °C), kas ir vispiemērotākais vairākumam no īslaicīgas izmantošanas mērķiem.

##

Īslaicīgi nospiežot papildu veiktspējas taustiņu (4), tiek aktivizēts augstas temperatūras režīms (450 °C), kam raksturīgs ausgts enerģijas patēriņš. Atkārtoti nospiežot papildu veiktspējas taustiņu (4), notiek pārslēgšanas atpakaļ standarta režīmā.

Ja karstā gaisa pūtējs tiek izslēgts laikā, kad tas darbojas augstas temperatūras režīmā, tas automātiski uzsāk darboties standarta režīmā.

##

Lai izslēgtu, pabīdiet ieslēdzēju/izslēdzēju (5) lejup.

Novietojiet karstā gaisa pūtēju uz akumulatora (3), lai ļautu tam atdzist.

Šai laikā pārliecinieties, kas karstā gaisa pūtēja sprausla (1) ventilācijas atveres nav aizklātas.

##

Ja darbības laikā akumulators (3) tiek atvienots no karstā gaisa pūtēja un pēc tam atkal ievietots karstā gaisa pūtējam darbojoties, tiek aktivizēta aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos. Karstā gaisa pūtējs neieslēdzas.

Izslēdziet karstā gaisa pūtēju ar ieslēdzēju/izslēdzēju (5) un pēc tam ieslēdziet karstā gaisa pūtēju, rīkojoties kā parasti.

##

Ja darbības laikā akumulators (3) kļūst pārāk karsts, jauda tiek samazināta.

Ja turpināt lietot karstā gaisa pūtēju un akumulatora temperatūra turpina pieaugt, karstā gaisa pūtējs pats izslēdzas.