# Технически данни

Пистолет за горещ въздух | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V | 18
Количество въздух стандартна степенA)B) | l/min | 100
Количество въздух степен BoostA)B) | l/min | 120
Работна температура стандартна степенB) | °C | 350
Работна температура степен BoostB) | °C | 450
Температура на изхода на дюзитеB) | °C | 500
Точност на измерване на температурата | °C | ±75
ТеглоC) | kg | 0,5
Размери (дължина × ширина × височина) | mm | 172 × 71 × 207
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | −20 … +50
съвместими акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W–.
препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
препоръчителни зарядни устройстваE) |  | AL 18...

A)

  Количеството въздух се увеличава при нарастване на температурата от 350 °C на 450 °C. Вентилаторът се върти еднакво бързо на двете степени на мощност.

B)

  при 20 °C температура на околната среда и използване на акумулаторна батерия ≥ 4 Ah

C)

  Тегло без акумулатор

D)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

E)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV