# Indicatorul de încărcare a acumulatorului de la suflanta cu aer cald

Indicatorul de încărcare a acumulatorului de la suflanta cu aer cald indică timp de câteva secunde, atunci când suflanta cu aer cald este conectată, nivelul de încărcare a acumulatorului sau starea de suprasolicitare.

Indicator de încărcare a acumulatorului | Nivel de încărcare
--- | ---
Verde | Acumulator încărcat
Roşu | Acumulator descărcat
Aprindere intermitentă (în verde sau roşu) | Treaptă Boost activată
Aprindere intermitentă alternativ în roşu şi verde | Acumulator supraîncălzit
Aprindere intermitentă rapidă (roşu) | Defecţiune