# Arbejdsvejledning

Bemærk: Hold ikke dysen (1) for tæt på emnet, der skal bearbejdes. Den opstående luftophobning kan forårsage overophedning af varmluftspistolen.

## Akku/energiforbrug

Generering af varme er forbundet med højt energiforbrug. Jo højere temperatur (boost-trin), desto højere energiforbrug og desto hurtigere afladning af akkuen. De fleste opgaver kræver ikke boost-trin.

Eksempler på brug (kortvarig) | Standardtrin | Boost-trin
--- | --- | ---
Krympning af kabler | x | –
Fjernelse af etiketter/lim | x | –
Fjernelse af malingsrester | x | x
Tænding af grillkul | – | x

Varmluftspistolen egner sig til kortvarig brug. På grund af det høje energiforbrug er den ikke egnet til langvarig brug (f.eks. fjernelse af lak på store flader).
Bemærk! Til opgaver, som tager længere tid, kræves der flere akkuer, og akkuernes anbefalede minimumskapacitet er 4 Ah.
Fuld effekt, dvs. maksimal temperatur og stor luftstrøm, kan kun opnås med akkuer med en minimumskapacitet på 4 Ah.