# Uruchamianie

- Przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem opalarki należy wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu opalarki.

##

Powierzchnie metalowe są fabrycznie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Powłoka ta odparowuje podczas pierwszego uruchomienia narzędzia.

W procesie produkcji może dojść do powstania przebarwień na dyszy (1) opalarki. Nie chodzi w tym przypadku o uszkodzenie, a funkcjonowanie opalarki nie jest w żaden sposób ograniczone.

##

Aby włączyć, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (5) do góry. Opalarka uruchamia się przy energooszczędnym ustawieniu standardowym (350 °C), które najlepiej nadaje się do większości krótkotrwałych zastosowań.

##

Krótkie naciśnięcie przycisku Boost (4) powoduje aktywację energochłonnego ustawienia wysokiej temperatury (450°C). Ponowne naciśnięcie przycisku Boost (4) powoduje powrót do ustawienia standardowego.

Jeśli opalarka zostanie wyłączona przy aktywnym ustawieniu wysokiej temperatury, po ponownym włączeniu automatycznie uruchomi się przy ustawieniu standardowym.

##

Aby wyłączyć, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (5) do dołu.

Odstawić opalarkę na akumulatorze (3), aby ją schłodzić.

Należy upewnić się przy tym, że dysza (1) i otwory wentylacyjne opalarki nie są zasłonięte.

##

Jeśli podczas pracy zostanie wyjęty akumulator (3), a następnie przy nadal włączonej opalarce ponownie włożony, aktywowane zostanie zabezpieczenie przed ponownym rozruchem. Opalarka nie uruchamia się.

Należy wyłączyć opalarkę, naciskając włącznik/wyłącznik (5), a następnie ponownie włączyć ją.

##

Zbyt mocne nagrzewanie się akumulatora (3) podczas pracy opalarki powoduje obniżenie wydajności pracy.

Jeżeli opalarka nadal będzie pracować, a temperatura akumulatora wzrośnie jeszcze bardziej, opalarka automatycznie się wyłączy.