# Ставање во употреба

- Извадете ја акумулаторската батерија пред да менувате делови од опремата или доколку долго време не ја користите дувалката за топол воздух. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на дувалката за топол воздух.

##

Металните површини се фабрички обложени со слој против корозија. Овој заштитен слој испарува кога уредот се користи за прв пат.

Пиштолот со топол воздух може да има промена на бојата на млазницата (1) како резултат на процесот на производство. Притоа не се работи за оштетување и не се нарушува функцијата на дувалката за топол воздух.

##

За вклучување притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (5) нагоре. Дувалката за топол воздух стартува во енергетско ефикасна стандардна поставка (350 °C), што е погодна за повеќето краткорочни примени.

##

Со кратко притискање на копчето за засилување (4) се активира енергетско интензивното ниво на висока температура (450 °C). Притиснете го копчето за засилување (4) за да се вратите на стандардното ниво.

Ако дувалката за топол воздух е исклучна кога е активирано нивото на висока температура, таа автоматски се рестартира на стандардното ниво.

##

За исклучување притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (5) надолу.

Оставете ја дувалката за топол воздух на батеријата (3), за да се олади.

Погрижете се млазницата (1) и отворите за вентилација на дувалката за топол воздух да не се покриени.

##

Ако батеријата (3) се отстрани за време на работата и повторно се вметне додека дувалката за топол воздух е сè уште вклучена, се активира заштитата од рестартирање. Дувалката за топол воздух не стартува.

Исклучете ја дувалката за топол воздух на прекинувачот за вклучување/исклучување (5), па вклучете ја како и обично.

##

Ако батеријата (3) станува многу жешка за време на работата, јачината се намалува.

Ако и понатаму се употребува дувалката за топол воздух и сè уште се зголемува температурата на батеријата, дувалката самостојно се исклучува.