# Příklady práce (viz obrázky A-F)

Vyobrazení příkladů práce naleznete na stranách s obrázky.

Vzdálenost trysky od obrobku se řídí podle obráběného materiálu (kovu, plastu atd.) a zamýšleného druhu práce.

Optimální teplotu pro příslušné použití lze zjistit praktickou zkouškou.

Vždy proveďte test týkající se množství vzduchu a teploty. Začněte s větší vzdáleností a nižším stupněm výkonu. Vzdálenost a stupeň výkonu pak podle potřeby přizpůsobte. Případně s tryskou stále pohybujte, abyste zabránili příliš silnému zahřívání na jednom místě.

Pokud si nejste jistí, jaký materiál budete obrábět, nebo jak bude horký vzduch na materiál působit, vyzkoušejte účinek na skrytém místě.

Při veškerých příkladech práce kromě „odstraňování zbytků laku u skleněných ploch“ můžete pracovat bez příslušenství. Použití navrženého příslušenství však zjednodušuje práci a podstatně zvyšuje kvalitu výsledků.

S touto horkovzdušnou pistolí můžete používat všechny trysky uvedené v tomto návodu k obsluze, které lze u firmy Bosch zakoupit jako příslušenství.

- Pozor při výměně trysky! Nedotýkejte se horké trysky. Nechte horkovzdušnou pistoli vychladnout a při výměně noste ochranné rukavice. Můžete se popálit o horkou trysku.

##

Pro odstraňování nálepek a štítků nepotřebujete trysku.Nálepky a štítky odstraňte opatrně špachtlí (viz obrázek A).

Nasaďte plochou trysku (10). Zbytky laku změkčete krátce horkým vzduchem a odstraňte je čistou špachtlí (viz obrázek D). Při delším působení horka se zbytky laku spálí, což znesnadní odstranění.

Hodně druhů lepidel teplem změkne. Zahřátím lepidla můžete rozpojit spoje nebo odstranit přebytečné lepidlo.

##

Nasaďte reflektorovou trysku (7). Zvolte průměr smršťovací hadičky (8) odpovídající obrobku. Smršťovací hadičku rovnoměrně zahřejte tak, aby těsně doléhala k obrobku.

##

Nasaďte redukční trysku (9). Zvolte nejvyšší stupeň výkonu. Nejprve zapalte několik málo kousků uhlí a poté další.

##

- Bezpodmínečně použijte trysku na ochranu skla (11). Hrozí nebezpečí prasknutí skla.

Z profilovaných ploch můžete zbytky laku uvolnit vhodnou špachtlí a okartáčovat měkkým drátěným kartáčem.

##

- Před zahřátím zkontrolujte, zda se skutečně jedná o vodovodní kovové potrubí. Kovové potrubí je často zvenku k nerozeznání od plynového potrubí. Plynové potrubí se v žádném případě nesmí zahřívat.

Nasaďte úhlovou trysku (12). Zamrzlá místa zahřívejte nejlépe od odtoku směrem k přítoku.