# أمثلة العمل (انظر الصور A-F)

تجد صور أمثلة العمل في صفحة الرسوم التخطيطية.

تعتمد المسافة بين المنفث وقطعة الشغل على الخامة المراد معالجتها (المعدن، اللدائن وما شابه) ونوع المعالجة المرغوبة.

تتحدد درجة الحرارة المثلى لكل استخدام عن طريق التجربة العملية.

احرص دائما على القيام بعمل اختبار لكمية الهواء ودرجة الحرارة أولا. ابدأ بمسافة كبيرة ودرجة منخفضة. ثم قم بملاءمة المسافة والدرجة حسب الحاجة. وإذا لزم الأمر، فاستمر في تحريك المنفث لتفادي التسخين المفرط في مكان واحد.

إذا لم تكن متأكدا من الخامة التي تعمل عليها أو من تأثير الهواء الساخن على الخامة فقم باختبار التأثير على موضع مغطى.

يمكنك العمل مع كافة أمثلة العمل دون توابع باستثناء «إزالة بقايا الطلاء من نطاق الأسطح الزجاجية». يعمل استخدام أجزاء التوابع المقررة على تسهيل العمل، وعلى زيادة جودة النتائج بشكل كبير.

مع منفاخ الهواء الساخن هذا يمكنك استخدام كافة المنفثات المذكورة في دليل التشغيل هذا والمتوافرة لدى Bosch كتوابع.

- احترس عند استبدال الفوهات! لا تلمس الفوهة الساخنة. اترك منفاخ الهواء الساخن ليبرد وارتدِ قفازات واقية عند الاستبدال. فقد تتعرض للإصابة بحروق من جراء الفوهة الساخنة.

##

لا يلزم استخدام المنفث لإزالة الملصقات والبطاقات الملصقة.ويمكنك إزالة الملصقات والبطاقات الملصقة بعناية باستخدام مكشطة (انظر الصورة A).

قم بتركيب منفث السطوح (10). قم بترطيب بقايا الطلاء قليلًا بالهواء الساخن، وأزلها باستخدام مكشطة نظيفة (انظر الصورة D). يؤدي تأثير الحرارة لفترة طويلة إلى احتراق بقايا الطلاء، وتجعل إزالته صعبة.

تؤدي الحرارة إلى ترطيب الكثير من مواد اللصق. عندما تسخن المادة اللاصقة يمكن فك الالتصاق أو إزالة فائض اللصق.

##

قم بتركيب المنفث العاكس (7). اختر قطر الخرطوم الانكماشي (8) المناسب لقطعة الشغل. سخن الخرطوم الانكماشي بالتساوي حتى يلامس قطعة الشغل.

##

ركِّب منفث التقليل (9). اختر أعلى درجة. أشعل بعض فحم الشواء أولًا، ثم أضف المزيد منه.

##

- يتحتم استخدام منفث وقاية الزجاج (11). قد يكون هناك خطر انكسار الزجاج.

يمكنك رفع بقايا الطلاء عن الأسطح المجسمة بواسطة مكشطة ملائمة، ثم إزالتها باستخدام فرشاة سلكية ناعمة.

##

- تأكد قبل التسخين، من وجود أنابيب معدنية يسري بها ماء أو عدمه. لا تختلف الأنابيب المعدنية بهيئتها الخارجية عن أنابيب الغاز. لا يجوز أبدا أن يتم تسخين أنابيب الغاز.

قم بتركيب المنفث الزاوي (12). قم بتسخين المواضع المتصلدة في المقام الأول بالتحريك في اتجاه المدخل.