# Қолданысқа енгізу

- Керек-жарақтарды алмастырудан немесе ыстық ауа пистолетін ары қоюдан бұрын аккумуляторды шығарыңыз. Осы сақтық шарасы ыстық ауа пистолетінің кенет іске қосылуына жол бермейді.

##

Металл беттер зауыттан тот басудан қорғайтын қаптамамен қорғалып шығарылады. Бұл қорғаныш қаптама алғаш рет қолданысқа енгізген кезде буға айналады.

Өндірістік процесс барысында ыстық ауа пистолетінің саптамасында (1) түссіздену орын алуы мүмкін. Бұл зақым болып есептелмейді және ыстық ауа пистолетінің жұмысына әсер етпейді.

##

Ажыратқышты (5) қосу үшін жоғары қарай жылжытыңыз. Ыстық ауа пистолеті қуат үнемдейтін стандартты деңгейде (350 °C) іске қосылады. Бұл деңгей қысқа мерзімді жұмыстардың көбісі үшін жарамды.

##

Boost түймесін (4) қысқаша басу арқылы энергия тұрғысынан қарқынды жоғары температура деңгейі (450 °C) іске қосылады. Boost түймесін (4) қайта басу арқылы құрылғы стандартты деңгейге қайтарылады.

Ыстық ауа пистолеті жоғары температура деңгейі іске қосылған күйде өшірілсе, ол автоматты түрде стандартты деңгейде қайта іске қосылады.

##

Өшіру үшін ажыратқышты (5) төмен қарай жылжытыңыз.

Ыстық ауа пистолетін суыту үшін аккумуляторға (3) қойыңыз.

Ыстық ауа пистолетінің саптамасы (1) мен желдету саңылауы үстінен жабылмағанына көз жеткізіңіз.

##

Егер аккумулятор (3) жұмыс істеп тұрғанда шығарылса және әлі қосылып тұрған ыстық ауа пистолетіне қайта салынса, қайта іске қосылудан қорғаныс іске қосылады. Ыстық ауа пистолеті іске қосылмайды.

Ыстық ауа пистолетін ажыратқыш (5) арқылы өшіріп, әдеттегідей қосыңыз.

##

Егер аккумулятор (3) жұмыс барысында тым қатты қызып кетсе, қуат азайтылады.

Ыстық ауа пистолеті ары қарай пайдаланылған және аккумулятор температурасы ары қарай көтерілген жағдайда, ыстық ауа пистолеті өз бетінше өшіп қалады.