# Пускане в експлоатация

- Сваляйте акумулаторната батерия преди да сменяте аксесоари или да оставяте пистолета за горещ въздух. Тази предпазна мярка предотвратява неволното включване на пистолета за горещ въздух.

##

Фабрично металните повърхности са защитени с антикорозионно покритие. Този защитен слой се изпарява при първото въвеждане в експлоатация.

Поради производствения процес пистолетът за горещ въздух може да има оцветявания по дюзата (1). При това не става дума за повреди, функцията на пистолета за горещ въздух не се засяга.

##

За включване избутайте пусковия прекъсвач (5) нагоре. Пистолетът за горещ въздух стартира в енергийно ефективна стандартна степен (350 °C), която е подходяща за повечето краткотрайни приложения.

##

Чрез кратко натискане на бутона Boost (4) се активира енергийно интензивната високотемпературна степен (450 °C). Чрез повторно натискане на бутона Boost (4) отново се включва стандартната степен.

Ако пистолетът за горещ въздух при активирана високотемпературна степен се изключи, той автоматично стартира отново в стандартна степен.

##

За изключване избутайте пусковия прекъсвач (5) надолу.

Отключете пистолета за горещ въздух от акумулаторната батерия (3), за да го оставите да се охлади.

При това се уверете, че дюзата (1) и отворът за проветрение на пистолета за горещ въздух не са покрити.

##

Ако акумулаторната батерия (3) се свали от пистолета за горещ въздух при работа и при работещ пистолет се постави отново, защитата срещу повторно включване се активира. Пистолетът за горещ въздух не стартира.

Изключете пистолета за горещ въздух от пусковия прекъсвач (5) и след това отново го включете нормално.

##

Ако акумулаторната батерия (3) в постоянен режим стане твърде гореща, мощността се намалява.

Ако пистолетът за горещ въздух продължи да се използва и температурата в акумулаторната батерия се покачи още, пистолетът за горещ въздух се изключва от само себе си.