# Caractéristiques techniques

Décapeur thermique | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Référence |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Tension nominale | V | 18
Débit d’air dans la position standardA)B) | l/min | 100
Débit d’air dans la position BoostA)B) | l/min | 120
Température d’utilisation Position standardB) | °C | 350
Température d’utilisation Position BoostB) | °C | 450
Température en sortie de buseB) | °C | 500
Précision de mesure de la température | °C | ±75
PoidsC) | kg | 0,5
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | mm | 172 × 71 × 207
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Batteries compatibles |  | PBA 18V…W–.
Batteries recommandées |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Chargeurs recommandésE) |  | AL 18...

A)

  Le débit d’air augmente lorsque la température passe de 350 °C à 450 °C. La soufflerie tourne à la même vitesse dans les deux positions de température.

B)

  à une température ambiante de 20 °C et en cas d’utilisation d’une batterie ≥ 4 Ah

C)

  Poids sans batterie

D)

  performances réduites à des températures < 0 °C

E)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV