# Darbo pavyzdžiai (žr. A-F pav.)

Darbo pavyzdžių paveikslus rasite schemų puslapiuose.

Atstumas nuo antgalio iki ruošinio priklauso nuo apdorojamos medžiagos (metalas, plastikas ar kt.) ir numatyto darbo pobūdžio.

Optimali temperatūra konkrečiu atveju nustatoma praktiniais bandymais.

Visada pirmiausia atlikite bandomąją operaciją, kad galėtumėte nustatyti oro kiekį ir temperatūrą. Pradėkite didesniu atstumu ir žemesne galios pakopa. Tada pagal poreikį priderinkite atstumą ir galios pakopą. Kad išvengtumėte per didelio vienos vietos įkaitinimo, jei reikia, judinkite antgalį.

Jei nesate įsitikinę, kokią medžiagą apdorojate arba koks bus karšto oro poveikis medžiagai, patikrinkite poveikį nematomoje vietoje.

Visais pavyzdžiuose nurodytais atvejais, išskyrus „Lako likučių pašalinimas nuo stiklinių paviršių“, įrankį galima naudoti ir be papildomos įrangos. Tačiau siūlomų papildomų antgalių naudojimas palengvina darbą ir iš esmės pagerina darbo kokybę.

Su šia karšto oro orapūte galima naudoti visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus antgalius, kuriuos įmonėje Bosch galima įsigyti kaip papildomą įrangą.

- Būkite atsargūs keisdami antgalį! Nelieskite karšto antgalio. Palaukite, kol karšto oro orapūtė atvės ir keisdami mūvėkite apsaugines pirštines. Karštas antgalis gali nudeginti.

##

Lipdukams ir etiketėms nuimti antgalio nereikia. Lipdukus ir etiketes atsargiai nuimkite mentele (žr. A pav.).

Uždėkite platųjį antgalį (10). Lako likučius trumpai paminkštinkite karštu oru ir pašalinkite švaria metele (žr. D pav.). Ilgas karščio poveikis lako likučius sudegina ir apsunkina nuėmimą.

Daugelis klijų nuo šilumos suminkštėja. Pašildę klijus galite atskirti jungtis arba pašalinti klijų perteklių.

##

Uždėkite reflektoriaus antgalį (7). Parinkite tokį lankstaus susitraukiančio vamzdelio (8) skersmenį, kad jis atitiktų ruošinį. Tolygiai šildykite lankstų susitraukiantį vamzdelį, kol jis priglus prie ruošinio.

##

Uždėkite mažinamąjį antgalį (9). Pasirinkite aukščiausią galios pakopą. Pirmiausia uždekite kelias anglis, tada pridėkite jų daugiau.

##

- Būtinai naudokite stiklą apsaugantį antgalį (11). Iškyla stiklo skilimo pavojus.

Lako likučius nuo profiliuotų paviršių galite atkelti tinkamu grandikliu, o po to nuvalyti minkštu vieliniu šepečiu.

##

- Prieš pradėdami atitirpinimą patikrinkite, ar tai tikrai yra metaliniai vandentiekio vamzdžiai. Metaliniai vamzdžiai dažnai iš išorės nesiskiria nuo dujų vamzdžių. Jokiu būdu nekaitin‌kite dujų vamzdžių.

Uždėkite kampinį antgalį (12). Užšalusias vietas rekomenduojama šildyti nuo išleidimo angos link įleidimo angos.