# Käyttöönotto

- Irrota akku, ennen kuin vaihdat tarvikkeita tai asetat kuumailmapuhaltimen syrjään. Tämä varotoimenpide estää kuumailmapuhaltimen tahattoman käynnistymisen.

##

Metallipinnat on suojattu korroosiolta tehtaalla levitetyllä pinnoitteella. Tämä suojakerros höyrystyy pois, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Kuumailmapuhaltimen suuttimessa (1) saattaa olla valmistuksessa syntyneitä värjäytymiä. Ne eivät kuitenkaan ole vaurioita eivätkä heikennä kuumailmapuhaltimen toimivuutta.

##

Kytke laite päälle työntämällä käynnistyskytkintä (5) ylöspäin. Kuumailmapuhallin käynnistyy energiatehokkaalla vakiotehoportaalla (350 °C), joka soveltuu useimpiin lyhytkestoisiin tehtäviin.

##

Painamalla lyhyesti Boost-painiketta (4) aktivoit paljon energiaa vaativan korkean lämpötilan tehoportaan (450 °C). Painamalla uudelleen Boost-painiketta (4) vaihdat takaisin vakiotehoportaalle.

Jos kuumailmapuhallin sammutetaan korkean lämpötilan tehoportaan ollessa aktivoituna, se käynnistyy automaattisesti uudelleen vakiotehoportaalla.

##

Sammuta laite työntämällä käynnistyskytkintä (5) alaspäin.

Aseta kuumailmapuhallin akun (3) varaan ja anna laitteen jäähtyä.

Varmista, ettei kuumailmapuhaltimen suutinta (1) ja tuuletusaukkoja ole peitetty.

##

Uudelleenkäynnistyssuoja aktivoituu, jos akku (3) irrotetaan käytön aikana ja asennetaan takaisin kuumailmapuhaltimeen, joka on edelleen päällekytkettynä. Kuumailmapuhallin ei käynnisty.

Kytke kuumailmapuhaltimen käynnistyskytkin (5) pois päältä ja käynnistä laite tavalliseen tapaan.

##

Tehoa alennetaan, jos akku (3) kuumenee liikaa käytön aikana.

Jos et lopeta kuumailmapuhaltimen käyttöä, vaikka akun lämpötila kasvaa, kuumailmapuhallin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.