# Puštanje u rad

- Skinite akumulator, pre nego što zamenite pribor ili odložite ventilacionu grejalicu. Ova mera opreza sprečava nenamerno pokretanje ventilacione grejalice.

##

Metalne površine su zaštićene premazom protiv korozije. Razvoj dima prilikom prvog puštanja u rad.

U procesu proizvodnje, ventilaciona grejalica može da pokaže pigmentacije mlaznice (1). Ovde se ne radi o oštećenjima, ne narušava se funkcija ventilacione grejalice.

##

Za Uključivanje gurnite prekidač za uključivanje-isključivanje (5) nagore. Ventilaciona grejalica počinje sa energetski efikasnom standardnim nivoom (350 °C), koji je pogodan za većinu kratkotrajnih primena.

##

Kratkim pritiskom Boost tastera (4) aktivira se energetski intenzivan nivo visoke temperature (450 °C). Ponovnim pritiskom Boost tastera (4) se vraća na standardni nivo.

Ako se ventilaciona grejalica vazduh isključi sa aktiviranim visokim temperaturnim nivoom, automatski se ponovo pokreće na standardnom nivou.

##

Za isključivanje gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5) prema napred.

Ventilacionu grejalicu nemojte stavljati na akumulator (3), da bi se ohladila.

Uverite se da mlaznica (1) i otvori za ventilaciju ventilacione grejalice nisu pokriveni.

##

Ako se akumulator (3) za vreme rada izvadi i dok je ventilaciona grejalica i dalje uključena ponovo umetne, aktiviraće se zaštita od ponovnog pokretanja. Ventilaciona grejalica se ne pokreće.

Isključite ventilacionu grejalicu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (5) a zatim ga uključite kao i obično.

##

Ako se akumulator (3) za vreme rada previše zagreva, redukuje se snaga.

Ako se ventilaciona grejalica i dalje koristi i temperatura u akumulatoru i dalje raste, ventilaciona grejalica se isključuje sama od sebe.