# Çalıştırma

- Aksesuar parçalarını değiştirmeden veya sıcak hava fanını bir kenara koymadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem sıcak hava fanının istenmeden çalışmasını önler.

##

Metal yüzeyler fabrika tarafında bir kaplama ile korozyona karşı korumalı hale getirilmiştir. Bu koruma katmanı ilk işletime alma sırasında buharlaşır.

Sıcak hava fanının üretim sürecinden dolayı memede (1) renk solmaları meydana gelebilir. Burada, sıcak hava fanının çalışmasını etkileyecek hasarlar söz konusu değildir.

##

Açmak için açma/kapama şalterini (5) yukarı doğru itin. Sıcak hava fanı, kısa süreli uygulamaların çoğu için uygun olan enerji verimli standart kademede (350 °C) çalışmaya başlar.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Boost tuşuna (4) kısa süre basıldığında, enerji yoğun yüksek sıcaklık kademesi (450 °C) etkinleştirilir. Boost tuşuna (4) tekrar basıldığında, standart kademeye geri dönülür.

Sıcak hava fanı yüksek sıcaklık kademesi etkinken kapatılırsa, otomatik olarak yeniden standart kademede başlar.

##

Kapatmak için açma/kapama şalterini (5) aşağı doğru itin.

Sıcak hava fanını soğuması için akünün (3) üzerine bırakın.

Bu sırada nozülün (1) ve sıcak hava fanı havalandırma kanalının kapalı olmadığından emin olun.

##

Akü (3) çalışma sırasında çıkarılır ve sıcak hava fanı açıkken yeniden takılırsa, yeniden çalışma emniyeti etkinleştirilir. Sıcak hava fanı çalışmaz.

Sıcak hava fanını açma/kapama şalterinden (5) kapatın ve ardından her zamanki gibi açın.

##

Çalışma sırasında akü (3) çok ısınırsa, güç azaltılır.

Sıcak hava fanını çalıştırmaya devam etmeniz ve aküdeki sıcaklığı artmaya devam etmesi halinde sıcak hava fanı kendiliğinden kapanır.