# Radni primeri (pogledajte slike A-F)

Slike primera u radu naći ćete na stranama sa grafikom.

Rastojanje mlaznice do komada za obradu se obračunava prema materijalu koji se obrađuje (metal, plastika itd) i planiranog načina obrade.

Optimalna temperatura za trenutnu upotrebu, daje se preko praktičnih ogleda proračunati.

Uvek prvo napravite test po pitanju količine vazduha i temperature. Počnite sa većim razmakom a nižim nivoom jačine. Prilagođavajte rastojanje i nivo jačine po potrebi. Ako je potrebno, držite mlaznicu u pokretu kako biste izbegli prekomerno zagrevanje u jednoj oblasti.

Ukoliko niste sigurni, koji materijal obrađujete ni to kakva dejstva vruć vazduh ima na materijal, tada testirajte dejstvo na nekom nepristupačnom mestu.

Kod svih radnih primera osim „Uklanjanje ostataka laka u oblasti prozorskog okna“ možete da radite bez pribora. Upotreba predloženih delova pribora pojednostavljuje rad i znatno povećava kvalitet rezultata.

Za ovu ventilacionu grejalicu možete da koristite sve mlaznice iz uputstva za upotrebu, koje su raspoloživi kao pribor kod Bosch .

- Oprez pri zameni mlaznica! Ne dodirujte vrelu mlaznicu. Ostavite ventilacionu grejalicu da se ohladi i prilikom zamene nosite zaštitne rukavice. Na zagrejanoj mlaznici se možete opeći.

##

Za uklanjanje nalepnica i etiketa nije vam potrebna mlaznica.Pažljivo uklonite nalepnice i etikete lopaticom (videti sliku A).

Postavite pljosnatu mlaznicu (10). Ostatak boje nakratko omekšajte vrućim vazduhom i skinite ga čistom lopaticom (videti sliku D). Dugo toplotno delovanje gori ostatke laka i otežava uklanjanje.

Mnogi lepkovi usled toplote omekšaju. Kod zagrejanog lepka možete da razdvojite veze ili uklonite prekomerni lepak.

##

Postavite reflektorsku mlaznicu (7). Izaberite prečnik termoskupljajućeg creva (8) u skladu sa radnim komadom. Ravnomerno zagrejte termoskupljajuće crevo tako da naleže na radni komad.

##

Postavite redukcionu mlaznicu (9). Izaberite najviši stepen snage. Počnite tako što ćete zapaliti nekoliko grumena uglja, a zatim dodati još.

##

- Obavezno koristite mlaznicu za zaštitu stakla (11). Postoji opasnost od loma stakla.

Na profilisanim površinama možete podići ostatke laka sa odgovarajućom špahlom i skinuti sa nekom mekom žičanom četkom.

##

- Pre zagrevanja proverite da li se zaista radi o metalnom vodu sa vodom. Metalni vodovi se često spolja ne razlikuju od vodova sa gasom. Gasovodi ne smeju nikako da se zagrevaju.

Postavite ugaonu mlaznicu (12). Zaleđena mesta je najbolje da zagrejete od odvoda u smeru dovoda.