# Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το πιστόλι θερμού αέρα προσδιορίζεται για σύντομες εφαρμογές, όπως τη θέρμανση θερμοσυρρικνούμενων εύκαμπτων σωλήνων, τη διαμόρφωση συνθετικού υλικού, τη χαλάρωση συνδέσεων κόλλας και την αφαίρεση υπολειμμάτων μπογιάς. Είναι επίσης κατάλληλο για το ξεπάγωμα μεταλλικών σωλήνων νερού.

Το πιστόλι θερμού αέρα προορίζεται μόνο για οδηγούμενη με το χέρι, εποπτευόμενη χρήση.

- Μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι θερμού αέρα σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές, κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή καύσιμες σκόνες.