# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Not: Memeyi (1) işlenecek iş parçasına çok yaklaştırmayın. Oluşan hava birikimi sıcak hava fanının aşırı ısınmasına neden olabilir.

## Akü/Enerji tüketimi

Isı üretmek yüksek enerji tüketimini gerektirir. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa (Boost kademesi), enerji tüketimi de o kadar yüksek olur ve akü o kadar hızlı boşalır. Çoğu uygulama bir Boost kademesi gerektirmez.

Uygulama örnekleri (kısa süreli uygulamalar) | Standart kademe | Boost kademesi
--- | --- | ---
Kablo büzüştürme | x | –
Etiketleri/stikerleri çıkarma | x | –
Boya kalıntılarını çıkarma | x | x
Mangal kömürünü tutuşturma | – | x

Sıcak hava fanı kısa süreli uygulamalar için uygundur. Yüksek enerji tüketimi nedeniyle uzun süreli kullanıma uygun değildir (örn. geniş alanların boyasının çıkarılması).
Not: Daha uzun süreli uygulamalar için birden fazla akü gerekir ve bunlar için minimum 4 Ah veya daha yüksek kapasite önerilir.
Tam performans, yani maksimum sıcaklık ve yüksek hava akışı, yalnızca minimum 4 Ah veya daha yüksek kapasiteye sahip akülerle elde edilir.