# Τεχνικά στοιχεία

Πιστόλι θερμού αέρα | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Ποσότητα αέρα, στάνταρ βαθμίδαA)B) | l/min | 100
Ποσότητα αέρα, βαθμίδα BoostA)B) | l/min | 120
Θερμοκρασία εργασίας, στάνταρ βαθμίδαB) | °C | 350
Θερμοκρασία εργασίας, βαθμίδα BoostB) | °C | 450
Θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίουB) | °C | 500
Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας | °C | ±75
ΒάροςC) | kg | 0,5
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | mm | 172 × 71 × 207
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συμβατές μπαταρίες |  | PBA 18V…W–.
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστέςE) |  | AL 18...

A)

  Η ποσότητα του αέρα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας από 350 °C σε 450 °C. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται εξίσου γρήγορα και στις δύο βαθμίδες ισχύος.

B)

  στους 20 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος και χρήση μιας μπαταρίας ≥ 4 Ah

C)

  Βάρος χωρίς μπαταρία

D)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

E)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV