# Указания за работа

Указание: Не приближавайте дюзата (1) твърде близо до обработвания детайл. Възникващият въздушен натиск може да доведе до прегряване на пистолета за горещ въздух.

## Акумулаторна батерия/разход на енергия

Генерирането на топлина е свързано с висок разход на енергия. Колкото по-висока е температурата (степен Boost), толкова по-висок е разходът на енергия и толкова по-бързо се изтощава акумулаторната батерия. Повечето приложеняи не изискват степен Boost.

Примери за приложение (краткосрочни приложения) | Стандартна степен | Степен Boost
--- | --- | ---
Свиване на кабели | х | –
Отстраняване на етикети/стикери | x | –
Отстраняване на остатъци боя | x | x
Запалване на въглища за грил | – | x

Пистолетът за горещ въздух е подходящ за краткотрайни приложения. Поради високия разход на енергия той не е подходящ за по-дълга употреба във времето (напр. сваляне на лак от големи площи).
Указание: За по-дълги приложения са нужни няколко акумулаторни батерии, за които се препоръчва минимален капацитет от 4 Ah или повече.
Пълната мощност, т.е. максимална температура и висок въздушен поток се постигат само с акумулаторни батерии с минимален капацитет от 4 Ah или повече.