# Messa in funzione

- Rimuovere la batteria prima di sostituire elementi accessori o di riporre il termosoffiatore. Con tale precauzione si eviterà il rischio di avviare accidentalmente il termosoffiatore.

##

Le superfici metalliche sono protette di serie da un apposito rivestimento anticorrosione. Tale strato protettivo evapora alla prima messa in funzione.

A causa del processo di produzione, il termosoffiatore potrebbe presentare scolorimenti sulla bocchetta (1). Anche in tale caso, non si tratta comunque di danni che pregiudichino la funzionalità del termosoffiatore.

##

Per l'accensione spingere l'interruttore di avvio/arresto (5) verso l'alto. Il termosoffiatore si avvia con il livello standard (350 °C) ad elevata efficienza energetica, adatto per la maggior parte delle applicazioni di breve durata.

##

Premendo brevemente il tasto Boost (4) viene attivato il livello di temperatura elevata (450 °C) ad elevato consumo di energia. Premendo nuovamente il tasto Boost (4) viene riattivato il livello standard.

Se il termosoffiatore viene spento quando è attivato il livello di temperatura elevata, si avvierà automaticamente con il livello standard.

##

Per spegnere l’utensile, premere l'interruttore di avvio/arresto (5) verso il basso.

Deporre il termosoffiatore sulla batteria (3) per lasciarlo raffreddare.

Durante questa operazione accertarsi che la bocchetta (1) e le feritoie d'aerazione non siano coperte.

##

Se la batteria (3) viene prelevata durante il funzionamento e nuovamente inserita mentre il termosoffiatore è acceso, viene attivata la protezione contro il riavvio accidentale. Il termosoffiatore non si avvierà.

Spegnere il termosoffiatore mediante l'Interruttore di avvio/arresto (5) e quindi riaccenderlo come di consueto.

##

Qualora la batteria (3) si surriscaldi durante il funzionamento, la potenza verrà ridotta.

Se il termosoffiatore continuerà ad essere utilizzato e la temperatura all’interno della batteria continuerà ad aumentare, il termosoffiatore si spegnerà automaticamente.