# Informasjon om bruk

Merknad: Ikke før dysen (1) for nær emnet som skal behandles. Luftopphopningen som oppstår, kan føre til overoppheting av varmluftpistolen.

## Batteri/energiforbruk

Generering av varme er forbundet med høyt energiforbruk. Jo høyere temperatur (boost-trinnet), desto høyre energiforbruk, og desto raskere tømmes batteriet. De fleste oppgaver krever ikke boost-trinnet.

Eksempler på bruk (kortvarig) | Standardtrinn | Boost-trinn
--- | --- | ---
Krympe kabler | x | –
Fjerne etiketter/lim | x | –
Fjerne malingsrester | x | x
Tenne grillkull | – | x

Varmluftviften egner seg for kortvarig bruk. På grunn av det høye energiforbruket er det ikke egnet for langvarig bruk (f.eks. fjerning av lakk på store flater).
Merknad: For oppgaver som tar lengre tid kreves flere batterier, og anbefalt minimumskapasitet for batteriene er 4 Ah.
Full effekt, dvs. maksimal temperatur og stor luftstrøm, oppnås bare med batterier med minimumskapasitet på 4 Ah.