# Upute za rad

Napomena: Sapnicu (1) ne stavljajte preblizu obrađivanom izratku. Nastao uspor zraka može dovesti do pregrijavanja puhala vrućeg zraka.

## Aku-baterija/potrošnja energije

Stvaranje topline povezano je s velikom potrošnjom energije. Što je temperatura viša (stupanj Boost), to je veća potrošnja energije i stoga se aku-baterija brže prazni. Većina primjena ne zahtijeva stupanj Boost.

Primjeri primjene (kratke primjene) | Standardni stupanj | Stupanj Boost
--- | --- | ---
Stezanje kabela | x | –
Skidanje etiketa/naljepnica | x | –
Uklanjanje ostataka boje | x | x
Paljenje ugljena za roštilj | – | x

Puhalo vrućeg zraka prikladno je za kratke primjene. Zbog velike potrošnje energije nije prikladno za dulju uporabu (npr. uklanjanje laka s velikih površina).
Napomena: Za dulje primjene potrebno je nekoliko aku-baterija za koje se preporučuje minimalni kapacitet od 4 Ah ili veći.
Puna snaga, tj. maksimalna temperatura ili veliko strujanje zraka postiže se samo s aku-baterijama minimalnog kapaciteta od 4 Ah ili većeg.