# Пуск в эксплуатацию

- Извлекайте аккумулятор, прежде чем заменять принадлежности или убирать технический фен в сторону. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение технического фена.

##

При поставке с завода-изготовителя металлические поверхности фена защищены от коррозии специальным покрытием. Этот защитный слой испаряется при первом использовании (пуске в эксплуатацию) инструмента.

В ходе использования возможны изменения цвета сопла (1) технического фена. Это не является повреждением, на надлежащую работу технического фена это никак не влияет.

##

Для включения передвиньте выключатель (5) вверх. Технический фен запускается в энергосберегающем стандартном режиме (350 °C), который подходит для большинства кратковременных применений.

##

При коротком нажатии кнопки Boost (4) активируется энергоемкий высокотемпературный режим (450 °C). При повторном нажатии кнопки Boost (4) снова включается стандартный режим.

Если выключить технический фен при активном высокотемпературном режиме, то при повторном включении будет активен стандартный режим.

##

Для выключения передвиньте выключатель (5) вниз.

Поставьте технический фен на аккумулятор (3), чтобы он остыл.

При этом убедитесь, что насадка (1) и вентиляционные прорези технического фена не перекрыты.

##

Если извлечь аккумулятор (3) во время работы и тут же при включенном техническом фене вставить обратно, сработает защита от непреднамеренного включения. Технический фен не запустится.

Выключите технический фен выключателем (5) и затем включите как обычно.

##

Если во время работы аккумулятор (3) сильно нагревается, то мощность фена снижается.

Если продолжить работу с техническим феном при растущей температуре внутри его аккумулятора, то фен автоматически выключится.