# Műszaki adatok

Hőlégfúvó pisztoly | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V | 18
Levegőmennyiség Standard fokozatA)B) | l/perc | 100
Levegőmennyiség Boost fokozatA)B) | l/perc | 120
Üzemi hőmérséklet Standard fokozatB) | °C | 350
Üzemi hőmérséklet Boost fokozatB) | °C | 450
Hőmérséklet a fúvóka kimeneténélB) | °C | 500
Hőmérséklet mérési pontosság | °C | ±75
SúlyC) | kg | 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 172 × 71 × 207
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | PBA 18V…W–.
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Javasolt töltőkészülékekE) |  | AL 18...

A)

  A levegőáramlás a hőmérséklet növekedése következtében 350 °C-ról 450 °C-ra növekszik. A ventilátor mindkét teljesítményfokozatnál azonos sebességgel forog.

B)

  20 °C környezeti hőmérsékleten és akkumulátor használata esetén ≥ 4 Ah

C)

  Súly akkumulátor nélkül

D)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

E)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV