# Dati tecnici

Termosoffiatore | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Tensione nominale | V | 18
Portata d'aria livello standardA)B) | l/min | 100
Portata d'aria livello BoostA)B) | l/min | 120
Temperatura di funzionamento livello standardB) | °C | 350
Temperatura di funzionamento livello BoostB) | °C | 450
Temperatura all'uscita dalla bocchettaB) | °C | 500
Precisione di misurazione temperatura | °C | ±75
PesoC) | kg | 0,5
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 172 × 71 × 207
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie compatibili |  | PBA 18V…W–.
Batterie consigliate |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Caricabatteria consigliatiE) |  | AL 18...

A)

  La portata d’aria aumenta all’aumentare della temperatura da 350 °C a 450 °C. La ventola ruota alla stessa velocità in entrambi i livelli di potenza.

B)

  a 20 °C di temperatura ambiente e utilizzo di una batteria ≥ 4 Ah

C)

  Peso senza batteria

D)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

E)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV