# Примеры возможных видов работы (см. рис. A-F)

Рисунки с примерами работы Вы найдете на страницах с изображениями.

Расстояние от сопла до обрабатываемой детали зависит от обрабатываемого материала (металл, пластмасса и т.д.) и предусматриваемого типа обработки.

Оптимальная температура для конкретной работы определяется на практике экспериментальным путем.

Всегда сначала проверяйте расход воздуха и температуру. Начинайте с большого расстояния и низкой степени мощности. Затем по мере надобности изменяйте расстояние и степень мощности. При необходимости продолжайте двигать насадкой, чтобы избежать сильного нагрева в одном месте.

Если не уверены, какой материал обрабатывается или какое воздействие на материал окажет обработка горячим воздухом, попробуйте сначала обработать скрытый от глаз участок.

Во всех примерах возможных работ, кроме удаления остатков лакового покрытия в области остекления, можно работать без принадлежностей. Но использование рекомендуемых принадлежностей упрощает выполнение работ и заметно повышает качество результата.

Для этого технического фена можно использовать все приведенные в этом руководстве по эксплуатации насадки, предлагаемые Bosch в качестве принадлежностей.

- Соблюдайте осторожность при замене сопла! Не касайтесь горячего сопла! Дайте техническому фену остыть и при замене сопла надевайте защитные перчатки. О горячее сопло можно обжечься.

##

Для удаления наклеек и этикеток насадка не требуется. Осторожно отделяйте наклейки и этикетки с помощью шпателя (см. рис. A).

Наденьте плоскую насадку (10). Недолго размягчайте остатки лакового покрытия горячим воздухом и снимайте их чистым шпателем (см. рис. D). При длительном воздействии высокой температуры остатки лакового покрытия сгорают, что осложняет их удаление.

Многие клеящие средства размягчаются под воздействием тепла. Нагрев клея позволяет разъединять соединения или убирать излишки клея.

##

Наденьте рефлекторное сопло (7). Выберите диаметр термоусадочной трубки (8) в соответствии с заготовкой. Равномерно нагревайте термоусадочную трубку, пока она не будет плотно прилегать к заготовке.

##

Наденьте редукционную насадку (9). Выберите самую высокую степень мощности. Разжигайте сначала отдельные куски угля и затем переходите к следующим.

##

- Обязательно используйте стеклозащитное сопло (11). Опасность трескания стекла.

На профильных поверхностях остатки лакового покрытия можно снимать подходящим шпателем и счищать мягкой проволочной щеткой.

##

- Перед разморозкой убедитесь, что это действительно водопроводные металлические трубы. Металлические водопроводные трубы зачастую снаружи ничем не отличаются от газопроводных. Газопроводы нельзя нагревать ни в коем случае.

Наденьте угловое сопло (12). Отогревайте замерзшие места преимущественно от выхода ко входу.