# Uputstva za rad

Napomena: Nemojte približavati mlaznicu (1) previše komadu za obradu. Zastoj vazduha može uticati na pregrevanje ventilacione grejalice.

## Akumulator/potrošnja energije

Proizvodnja toplote uključuje veliku potrošnju energije. Što je viša temperatura (Boost nivo), to je veća potrošnja energije i brže se prazni akumulator.Većina primena ne zahteva Boost nivo.

Primeri upotrebe (kratkoročne primene) | Standardni nivo | Boost nivo
--- | --- | ---
Termoskupljanje kabla | x | –
Uklonite etikete/nalepnice | x | –
Uklonite ostatke boje | x | x
Zapalite ugalj | – | x

Ventilaciona grejalica je pogodna za kratkotrajne primene.Zbog velike potrošnje energije, nije pogodna za dugotrajnu upotrebu (npr. uklanjanje boje sa velikih površina).
Napomena: Za duže primene je potrebno više akumulatora, za koje se preporučuje minimalni kapacitet od 4 Ah ili više.
Pun kapacitet, to jest maksimalna temperatura i visok protok vazduha se postižu samo sa akumulatorima sa minimalnim kapacitetom od 4 Ah ili više.