# Работни примери (вж. фиг. A-F)

Фигури, илюстриращи примерните приложения, можете да намерите на графичните страници.

Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и обработката, която възнамерявате да правите.

Оптималната температура за съответното приложение може да се установи чрез практически опити.

Винаги първо направете проба за настройване на дебита и температурата. Започнете с по-голямо разстояние и по-ниска степен на мощност. Адаптирайте разстоянието и степента на мощност според нуждите. Останете при нужда с дюзата в движение, за да избегнете силно прегряване на едно място.

Ако не сте сигурни, какъв материал обработвате или какво ще е действието на горещия въздух върху материала, пробвайте действието на покрито място.

При всички приведени примерни приложения освен "Премахване на остатъци от лак в зоната на стъклени повърхности" можете да работите без допълнителни приспособления. Използването на предлаганите допълнителни приспособления улеснява работата и значително повишава качеството на резултата.

За този пистолет за горещ въздух можете да използвате всички посочени в настоящата инструкция за експлоатация дюзи, които са на разположение като принадлежности при Bosch.

- Предпазливост при смяна на дюзите! Не докосвайте горещата дюза. Оставете пистолета за горещ въздух да се охлади и при смяна носете предпазна ръкавица. Можете да се изго‌рите от горещата дюза.

##

За отстраняване на стикери и етикети не се нуждаете от дюза. Свалете стикера и етикетите внимателно с шпатула (вж. фиг. A).

Поставете дюзата за площи (10). Размекнете остатъците от лак за кратко с горещ въздух и салете с чиста шпатула (вж. фиг. D). Дългото действие на топлината изгаря остатъците от лак и утежнява отстраняването.

Много лепила се размекват от топлото. При загрято лепило можете да разделите свързвания или да отстраните излишното лепило.

##

Поставете рефлекторната дюза (7). Изберете диаметър на свиващия се маркуч (8) според обработвания детайл. Загрейте равномерно свиващия се маркуч докато не легне върху обработвания детайл.

##

Поставете редуциращата дюза (9). Изберете максималната степен на мощност. Първо запалете няколко въглища и след това добавете още.

##

- Използвайте непременно дюзата за защита на стъкло (11). Има опасност от счупване на стъкло.

По профилни повърхности можете да отстраните лаковото покритие с шпакла с подходяща форма или с мека телена четка.

##

- Проверете преди загряването дали действително става дума за водопроводяща метална тръба. Металните тръби често пъти на външен вид не се различават от газопроводните тръби. В никакъв случай не се допуска нагряването на газопроводни тръби.

Поставете ъгловата дюза (12). Затоплете замразените места за предпочитане от изхода по посока на входа.